**Cadre de raccordement au toit PP 45 DER 25-35**

Cadre de raccordement au toit pour la sortie de toiture PP 45 montée en mansarde.

Volume de fourniture : cadre de raccordement au toit avec bande d'étanchéité bitumée, bandes d'étanchéité pour noue, matériel de fixation, y compris pattes de maintien avec tiges.

Un kit de sortie de toiture comprend 1-2 canaux de sortie de toiture, 1 x manchon de sortie de toiture court ou long, 1 x cadre de raccordement au toit, 1 x capot de toiture. Pour la longueur du canal de sortie de toiture et du manchon de sortie de toiture, voir instructions de montage.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 45 DER 25-35 |
| Matériau: | Zinc titane |
| Couleur: | Zinc titane |
| Poids: | 6,62 kg |
| Poids avec emballage: | 17,62 kg |
| Inclinaison du toit: | 25 ° - 35 ° |
| Largeur: | 900 mm |
| Hauteur: | 151 mm |
| Profondeur: | 1.600 mm |
| Largeur avec emballage: | 901 mm |
| Hauteur avec emballage: | 295 mm |
| Profondeur avec emballage: | 1.601 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991816 |
| Référence: | 0093.1316 |

Fabricant : MAICO

PP 45 DER 25-35 Cadre de raccordement au toit