**Capot de toiture PP 45 DH 31-35**

Capot de toiture pour la sortie de toiture PP 45 montée en mansarde.

Un kit de sortie de toiture comprend 1-2 canaux de sortie de toiture, 1 x manchon de sortie de toiture court ou long, 1 x cadre de raccordement au toit, 1 x capot de toiture. Pour la longueur du canal de sortie de toiture et du manchon de sortie de toiture, voir instructions de montage.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 45 DH 31-35 |
| Matériau: | Zinc titane |
| Couleur: | Zinc titane |
| Poids: | 3,22 kg |
| Poids avec emballage: | 14,22 kg |
| Inclinaison du toit: | 31 ° - 35 ° |
| Largeur: | 360 mm |
| Hauteur: | 350 mm |
| Profondeur: | 670 mm |
| Largeur avec emballage: | 494 mm |
| Hauteur avec emballage: | 1.200 mm |
| Profondeur avec emballage: | 800 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | PP 45 DER 25-35 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991847 |
| Référence: | 0093.1319 |

Fabricant : MAICO

PP 45 DH 31-35 Capot de toiture