**Élément d'insonorisation ER-SE AP**

Sert de silencieux et réduit l'émission sonore.

ER-SE UP : pour équipement ultérieur de tous les appareils ER.

ER-SE AP : pour équipement ultérieur de tous les appareils ER-AP et ER-APB.

Facile à monter.

Classe de matériau de construction B1.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ER-SE AP |
| Lieu de montage: | Boîtier |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Matériau: | Mousse de résine de mélamine |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,18 kg |
| Largeur: | 220 mm |
| Hauteur: | 220 mm |
| Profondeur: | 40 mm |
| Largeur avec emballage: | 260 mm |
| Hauteur avec emballage: | 260 mm |
| Profondeur avec emballage: | 90 mm |
| Affaiblissement d'insertion global: | 1,5 dB |
| Affaiblissement d'insertion remarque: | max. 3,5 dB |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799926795 |
| Référence: | 0192.0679 |

Fabricant : MAICO

ER-SE AP Élément d'insonorisation