**Kit de rechange ER-RPK**

Le kit de rechange permet le montage rétrocompatible de l’insert de ventilateur ER EC dans le boîtier disponible en stock ER - UP/G, ER - UPD et ER - UPB...

Composé de joint de fond, de bouchon borgne, d’adaptateur de soufflage, de platine d’adaptation avec vis et vis centrale.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ER-RPK |
| Poids: | 0,07 kg |
| Poids avec emballage: | 0,27 kg |
| Largeur: | 210 mm |
| Hauteur: | 80 mm |
| Profondeur: | 205 mm |
| Largeur avec emballage: | 275 mm |
| Hauteur avec emballage: | 100 mm |
| Profondeur avec emballage: | 275 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 kit |
| Adapté aux produits: | ER EC |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992332 |
| Référence: | 0093.1563 |

Fabricant : MAICO

ER-RPK Kit de rechange