**Régulateur de vitesse STX 4**

Régulateur de vitesse pour la régulation en continu de ventilateurs.

Vitesse de rotation minimale réglable.

Utilisable pour montage apparent et encastré, exception : STX 4 seulement pour montage apparent.

Principe de fonctionnement : commande par hachage de phase.

Distance recommandée par rapport aux radios et aux téléviseurs : 3 m.

Mise en marche des ventilateurs à la vitesse de rotation maximale en tournant le bouton de réglage. La vitesse de rotation diminue en poursuivant la rotation.

Protégé contre les projections d’eau.

Dispositif de verrouillage de la température intégré.

Affichage de fonctionnement à LED orange.

Marquage CE.

Avec fusible de rechange.

Contact de commutation supplémentaire (230 V) pour commander un volet par exemple.

La technique du hachage de phase peut être responsable de bourdonnements dus aux lois physiques à bas régime. Pour les locaux qui exigent un ventilateur à fonctionnement silencieux, il convient par conséquent d’utiliser des transformateurs à 5 plots TRE... pour le réglage de vitesse.

Montage possible aux murs, à éviter au plafond en raison de la montée de température.

STX 1,5, STX 2,5 :

Largeur x hauteur x profondeur en cas d'utilisation pour un montage apparent : 82 mm x 89 mm x 65 mm

Largeur x hauteur x profondeur en cas d'utilisation pour un montage encastré : 50 mm x 50 mm x 35 mm

STX 4 :

Largeur x hauteur x profondeur en cas d'utilisation pour un montage apparent : 82 mm x 89 mm x 65 mm

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | STX 4 |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Charge maximale: | 4 A |
| Charge minimale: | 0,4 A |
| Type de protection: | IP 44 |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Couleur: | blanc, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,23 kg |
| Poids avec emballage: | 0,26 kg |
| Largeur: | 82 mm |
| Hauteur: | 89 mm |
| Profondeur: | 65 mm |
| Largeur avec emballage: | 85 mm |
| Hauteur avec emballage: | 95 mm |
| Profondeur avec emballage: | 70 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799992288 |
| Référence: | 0157.1563 |

Fabricant : MAICO

STX 4 Régulateur de vitesse