**Cadre mural ER-MR EC**

Cadre mural pour boîtier scellé trop profondément, pour éviter l’aspiration de l’air de la gaine.

Combinaison avec boîtier ER GH possible.

En plaques de construction en polystyrène lié au ciment, pouvant être raccourcies individuellement.

Profondeur pouvant être réduite : de 75 mm à 15 mm.

Avec vis plus longue de 55/80 mm.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ER-MR EC |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Polystyrène, lié au ciment |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 0,27 kg |
| Poids avec emballage: | 0,51 kg |
| Largeur: | 265 mm |
| Hauteur: | 265 mm |
| Profondeur: | 75 mm |
| Largeur avec emballage: | 695 mm |
| Hauteur avec emballage: | 85 mm |
| Profondeur avec emballage: | 85 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799927655 |
| Référence: | 0192.0765 |

Fabricant : MAICO

ER-MR EC Cadre mural