**Supports de montage ER-UPM**

Support de montage du boîtier encastré ER GH et ER GH-VWR aux murs, aux plafonds ou dans des gaines.

Avec 2 trous oblongs différents (5 mm / 8 mm) pour le réglage exact du boîtier du ventilateur à l'aide d'une vis à tête rectangulaire ou de vis de montage.

Unité de conditionnement :

2 cornières en L

4 vis de montage.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ER-UPM |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,4 kg |
| Poids avec emballage: | 0,45 kg |
| Largeur: | 350 mm |
| Hauteur: | 40 mm |
| Profondeur: | 50 mm |
| Largeur avec emballage: | 351 mm |
| Hauteur avec emballage: | 46 mm |
| Profondeur avec emballage: | 56 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799932772 |
| Référence: | 0093.0277 |

Fabricant : MAICO

ER-UPM Supports de montage