**Filtre à air, rechange ZF ECD**

Filtre à air permanent de rechange ZF ECD pour les caches de protection ER-AK/-AH/-AB de l’insert de ventilateur ER EC.

Lavable à l’eau tiède.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZF ECD |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,02 kg |
| Poids avec emballage: | 0,03 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Largeur: | 135 mm |
| Hauteur: | 135 mm |
| Profondeur: | 8 mm |
| Largeur avec emballage: | 255 mm |
| Hauteur avec emballage: | 175 mm |
| Profondeur avec emballage: | 20 mm |
| Température ambiante: | 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992318 |
| Référence: | 0093.1561 |

Fabricant : MAICO

ZF ECD Filtre à air, rechange