**Protection de fermeture de filtre WS-FVA 300**

Protection de fermeture de filtre en tôle revêtue par poudre pour appareils de ventilation centralisés WS 300 Flat.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WS-FVA 300 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, poudrée |
| Poids: | 0,21 kg |
| Poids avec emballage: | 0,22 kg |
| Largeur: | 375 mm |
| Hauteur: | 190 mm |
| Profondeur: | 6 mm |
| Largeur avec emballage: | 430 mm |
| Hauteur avec emballage: | 380 mm |
| Profondeur avec emballage: | 50 mm |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Adapté aux produits: | WS 300 Flat |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925750 |
| Référence: | 0092.0575 |

Fabricant : MAICO

WS-FVA 300 Protection de fermeture de filtre