**Filtre à air, rechange WSF 300**

Filtre à air de rechange pour appareils de ventilation centralisés WS 300 Flat...

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSF 300 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,15 kg |
| Poids avec emballage: | 0,17 kg |
| Type de filtre: | Filtre à pollen |
| Classe de filtre: | ISO ePM1 60 % (F7) |
| Largeur: | 320 mm |
| Hauteur: | 245 mm |
| Profondeur: | 50 mm |
| Largeur avec emballage: | 370 mm |
| Hauteur avec emballage: | 280 mm |
| Profondeur avec emballage: | 65 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | WS 300 Flat |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992219 |
| Référence: | 0093.1324 |

Fabricant : MAICO

WSF 300 Filtre à air, rechange