**Cadre d'encastrement pour filtre à air WSG-ES 300**

Cadre d'encastrement pour filtre à air WSG-EG 300.

Peut être réutilisé plusieurs fois.

Est nécessaire si on prévoit que le WS 300 Flat sera équipé d'un filtre G4 supplémentaire dans l'air extérieur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSG-ES 300 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,3 kg |
| Poids avec emballage: | 0,32 kg |
| Largeur: | 320 mm |
| Hauteur: | 245 mm |
| Profondeur: | 20 mm |
| Largeur avec emballage: | 390 mm |
| Hauteur avec emballage: | 270 mm |
| Profondeur avec emballage: | 25 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | WS 300 Flat |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992233 |
| Référence: | 0093.1326 |

Fabricant : MAICO

WSG-ES 300 Cadre d'encastrement pour filtre à air