**Filtre à air TFE 20-4**

Filtre à air pour systèmes de traitement d'air.

Trappe de visite amovible pour un remplacement aisé du filtre.

Avec cartouche filtrante en fibres synthétiques.

Cartouche filtrante non récupérable.

Avec joint en caoutchouc au niveau des pièces de raccordement d'air.

Accessoires : Filtre à air de rechange FE.. .

Accessoires recommandés : Contrôleur de différence de pression DW 1000.

Instructions de montage

Surveiller la résistance du filtre avec un contrôleur de pression différentielle DW 1000.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TFE 20-4 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 3,45 kg |
| Poids avec emballage: | 3,78 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Largeur nominale: | 200 mm |
| Largeur: | 310 mm |
| Hauteur: | 275 mm |
| Profondeur: | 230 mm |
| Largeur avec emballage: | 350 mm |
| Hauteur avec emballage: | 320 mm |
| Profondeur avec emballage: | 300 mm |
| Température ambiante: | 100 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490784 |
| Référence: | 0149.0078 |

Fabricant : MAICO

TFE 20-4 Filtre à air