**Filtre à air, rechange RF 12-4**

Filtre de rechange pour filtre à air TFE...-4.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RF 12-4 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,155 kg |
| Poids avec emballage: | 0,165 kg |
| Classe de filtre: | G4 |
| Convient pour une largeur nominale de: | 125 mm |
| Largeur: | 320 mm |
| Hauteur: | 210 mm |
| Largeur avec emballage: | 180 mm |
| Hauteur avec emballage: | 140 mm |
| Profondeur avec emballage: | 210 mm |
| Température ambiante: | 100 °C |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930693 |
| Référence: | 0093.0069 |

Fabricant : MAICO

RF 12-4 Filtre à air, rechange