**Filtre à air, rechange RF 15-4**

Filtre de rechange pour filtre à air TFE...-4.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RF 15-4 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,29 kg |
| Poids avec emballage: | 0,32 kg |
| Classe de filtre: | G4 |
| Convient pour une largeur nominale de: | 150 mm |
| Largeur: | 360 mm |
| Hauteur: | 240 mm |
| Largeur avec emballage: | 390 mm |
| Hauteur avec emballage: | 35 mm |
| Profondeur avec emballage: | 245 mm |
| Température ambiante: | 100 °C |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930709 |
| Référence: | 0093.0070 |

Fabricant : MAICO

RF 15-4 Filtre à air, rechange