**Manchon emboîtable MF-FSM90**

Manchon emboîtable pour le raccord et la rallonge de la gaine flexible MF-F.

Accessoires nécessaires : Deux bagues d'étanchéité MF-FDR.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MF-FSM90 |
| Matériau: | Polyéthylène (PE) |
| Indications de matière plastique: | Sans PVC |
| Poids: | 0,1 kg |
| Poids avec emballage: | 0,1 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 90 mm |
| Largeur: | 103 mm |
| Hauteur: | 103 mm |
| Profondeur: | 147 mm |
| Largeur avec emballage: | 103 mm |
| Hauteur avec emballage: | 103 mm |
| Profondeur avec emballage: | 147 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599753 |
| Référence: | 0059.0975 |

Fabricant : MAICO

MF-FSM90 Manchon emboîtable