**Bague d'étanchéité MF-FDR90**

Bague d'étanchéité adaptée à la gaine flexible MF-F.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MF-FDR90 |
| Matériau: | Caoutchouc EPDM |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,09 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 90 mm |
| Largeur: | 90 mm |
| Hauteur: | 90 mm |
| Profondeur: | 10 mm |
| Largeur avec emballage: | 110 mm |
| Hauteur avec emballage: | 110 mm |
| Profondeur avec emballage: | 50 mm |
| Unité de conditionnement: | 10 pièces |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799752639 |
| Référence: | 0175.0263 |

Fabricant : MAICO

MF-FDR90 Bague d'étanchéité