**Filtre à air, rechange WSG 300-400**

Filtre à air de rechange pour appareils de ventilation centraux WR 300 ou WR 400.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSG 300-400 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,05 kg |
| Poids avec emballage: | 0,27 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Largeur: | 410 mm |
| Hauteur: | 170 mm |
| Profondeur: | 14 mm |
| Largeur avec emballage: | 435 mm |
| Hauteur avec emballage: | 260 mm |
| Profondeur avec emballage: | 85 mm |
| Unité de conditionnement: | 4 pièces |
| Adapté aux produits: | WR 300, WR 400 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938972 |
| Référence: | 0093.0897 |

Fabricant : MAICO

WSG 300-400 Filtre à air, rechange