**Aérateur pour petites pièces ECA 11-1 F**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ECA 11-1 F |
| Modèle: | Commande photoélectrique |
| Débit d'air: | 95 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.650 1/min |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Vitesse variable: | - |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Consommation: | 13 W |
| IMax: | 0,1 A |
| Type de protection: | IP 44 |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur |
| Position d'installation: | au choix |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,8 |
| Largeur nominale: | 100 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0080.0502 |

Fabricant : MAICO

ECA 11-1 F Aérateur pour petites pièces