**Ventilateur pour montage apparent ERA 11**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ERA 11 |
| Débit d'air: | 70 m³/h / 110 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.620 1/min / 2.410 1/min |
| Consommation: | 28 W / 35 W |
| IMax: | 0,14 A / 0,16 A |
| Type de protection: | IP 54 |
| Poids: | 1,3 |
| Déflecteur intégré: | - |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0080.0105 |

Fabricant : MAICO

ERA 11 Ventilateur pour montage apparent