**Équerre de montage réglable MF-FB75**

Aide au montage permettant de mettre en place la gaine flexible MF-FB avec un rayon de courbure le plus faible possible, sans l'endommager.

Sert simultanément comme aide à la fixation, afin de fixer la position de la gaine sur le mur ou le plafond.

Garantit un support fixe de la gaine flexible, possibilité de fixer les gaines plus avant avec un serre-câbles.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MF-FB75 |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,592 kg |
| Poids avec emballage: | 0,6 kg |
| Largeur nominale: | 75 mm |
| Equerre: | 0° - 90° |
| Longueur du pas: | 15 ° |
| Largeur: | 199 mm |
| Hauteur: | 199 mm |
| Profondeur: | 67 mm |
| Largeur avec emballage: | 199 mm |
| Hauteur avec emballage: | 199 mm |
| Profondeur avec emballage: | 67 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185635 |
| Référence: | 0018.0563 |

Fabricant : MAICO

MF-FB75 Équerre de montage réglable