**Quickbox ESQ 31/4**

Modèle

Modèle 230 V.

Régulation de vitesse avec transformateur.

Le client a l'obligation de mettre en place une protection contre les surcharges du moteur.

Caractéristiques

La paroi latérale avec tubulures d'air sortant peut être montée dans 5 directions différentes. Le montage est donc variable, même dans des sites exigus.

Dimensions compactes.

Fonctionnement très silencieux en raison d'une insonorisation excellente.

De série avec équerres de fixation préassemblées pour faciliter le montage.

Avec turbine à pales recourbées vers l'arrière. Ceci entraîne un taux de rendement optimal, ainsi que de faibles coûts d'entretien.

Le ventilateur ne s'encrasse pas facilement à cause des distances importantes entre les pales de la turbine.

Type de protection IP 55.

Consignes de montage

Montage à l'intérieur du bâtiment.

La pièce latérale avec tubulures d'aspiration est montée de manière fixe. La pièce latérale avec raccord de soufflage et les pièces latérales fermées sont interchangeables. Ceci permet à la Quickbox de s'adapter aux situations de montage les plus diverses.

Position d'installation au choix.

Paroi du boîtier facilement amovible.

S Plaquette indicative Sens de rotation de la turbine

T Plaque signalétique

Branchement électrique

Raccord à un bornier inclus.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ESQ 31/4 |
| Débit d'air: | 2.000 m³/h |
| Vitesse variable: |  ✔  |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Puissance nominale: | 120 W |
| PMax: | 120 W |
| INominal: | 1,2 A |
| IMax: | 1,2 A |
| Type de protection: | IP 55 |
| Classe de température: | F |
| Câble d'alimentation secteur: | 3 x 1,5 mm² |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 29,4 kg |
| Poids avec emballage: | 31,5 kg |
| Ventilateur orientable: |  -  |
| Largeur nominale: | 315 mm |
| Largeur: | 506 mm |
| Hauteur: | 500 mm |
| Profondeur: | 565 mm |
| Largeur avec emballage: | 610 mm |
| Hauteur avec emballage: | 590 mm |
| Profondeur avec emballage: | 610 mm |
| Température du fluide au courant nominal: | -20 °C jusqu'au 50 °C |
| Température des fluides à Imax: | -20 °C jusqu'au 50 °C |
| Niveau de puissance acoustique: | 43 dB(A) Distance 3 m, conditions de champ libre |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799800286 |
| Référence: | 0080.0028 |

Fabricant : MAICO

ESQ 31/4 Quickbox