**Tourelle d'extraction hélicoïde DZD 40/42 A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZD 40/42 A |
| Débit d'air: | 3.200 m³/h / 7.300 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.425 1/min / 2.850 1/min |
| Consommation: | 260 W / 1.600 W |
| IMax: | 0,9 A / 3 A |
| Type de protection: | IP 55 |
| Inversion de polarité possible: |  ✔  |
| Lieu de montage: | Toit |
| Position d'installation: | vertical |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 36,8 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0087.0446 |

Fabricant : MAICO

DZD 40/42 A Tourelle d'extraction hélicoïde