**Tourelle d'extraction hélicoïde DZD 50/84 A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZD 50/84 A |
| Débit d'air: | 3.050 m³/h / 6.400 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Consommation: | 160 W / 700 W |
| IMax: | 0,55 A / 1,6 A |
| Type de protection: | IP 55 |
| Inversion de polarité possible: | ✔ |
| Lieu de montage: | Toit |
| Position d'installation: | vertical |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 37,5 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0087.0449 |

Fabricant : MAICO

DZD 50/84 A Tourelle d'extraction hélicoïde