**Tourelle d'extraction hélicoïde DZD 50/64 A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZD 50/64 A |
| Débit d'air: | 4.000 m³/h / 6.400 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Consommation: | 230 W / 590 W |
| IMax: | 0,6 A / 1,2 A |
| Type de protection: | IP 55 |
| Inversion de polarité possible: |  ✔  |
| Lieu de montage: | Toit |
| Position d'installation: | vertical |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 40 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0087.0450 |

Fabricant : MAICO

DZD 50/64 A Tourelle d'extraction hélicoïde