**Tourelle d'extraction hélicoïde DZD 60/86 A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZD 60/86 A |
| Débit d'air: | 5.250 m³/h / 7.100 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 715 1/min / 930 1/min |
| Consommation: | 330 W / 540 W |
| IMax: | 1 A / 1,6 A |
| Type de protection: | IP 55 |
| Inversion de polarité possible: |  ✔  |
| Lieu de montage: | Toit |
| Position d'installation: | vertical |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 52,6 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0087.0452 |

Fabricant : MAICO

DZD 60/86 A Tourelle d'extraction hélicoïde