**Tourelle d'extraction hélicoïde DZD 35/2 A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZD 35/2 A |
| Débit d'air: | 4.450 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.850 1/min |
| Consommation: | 860 W |
| IMax: | 1,9 A |
| Type de protection: | IP 55 |
| Inversion de polarité possible: | - |
| Lieu de montage: | Toit |
| Position d'installation: | vertical |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 26 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0087.0419 |

Fabricant : MAICO

DZD 35/2 A Tourelle d'extraction hélicoïde