**Passage pour l'air extérieur ALD 10 T**

Passage pour l'air extérieur auto-régulé pour la ventilation décentralisée et sans courant d'air du logement.

Avec thermostat intégré pour la régulation.

Régulation dans la plage de températures entre -5 °C (fermé) et +10 C° (ouvert).

Aucun branchement électrique nécessaire.

Unité de conditionnement (UC) : Partie intérieure avec régulation en température, filtre à poussière et à insectes, gaine murale pour mur d'épaisseur jusqu'à 500 mm, grille extérieure avec moustiquaire.

Accessoires : Protection anti-tempête ALDS 10, filtre de rechange ALDF 10 T.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ALD 10 T |
| Sens de l'air: | Insufflation |
| Débit d'air max.: | 27 m³/h / À 10 Pa |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 1 kg |
| Poids avec emballage: | 1,2 kg |
| Type de filtre: | Filtre à poussière |
| Classe de filtre: | G2 |
| Type de volet: | Manuellement et par thermostat |
| Largeur nominale: | 100 mm |
| Largeur avec emballage: | 280 mm |
| Hauteur avec emballage: | 155 mm |
| Profondeur avec emballage: | 280 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Différence de niveau sonore normalisé pondéré maximale Dn,w: | 33 dB |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520559 |
| Référence: | 0152.0055 |

Fabricant : MAICO

ALD 10 T Passage pour l'air extérieur