**Passage pour l'air extérieur ALD 12 SVA**

Passage pour l'air extérieur pour la ventilation décentralisée et sans courant d'air du logement.

Régulation graduelle du flux d'air.

Unité de conditionnement ALD 12 S : intérieur en plastique, filtre à poussière ou insectes, gaine murale avec protection anti-tempête et isolation phonique jusqu'à 500 mm, grille extérieure en plastique.

Unité de conditionnement ALD 12 SVA : intérieur en plastique, filtre à poussière ou insectes, gaine murale avec protection anti-tempête et isolation phonique jusqu'à 500 mm, grille extérieure en acier inoxydable.

Accessoires : filtre de rechange ALDF 12 G2 ou ALDF 12 G3.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ALD 12 SVA |
| Sens de l'air: | Insufflation |
| Débit d'air max.: | 30 m³/h |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau grille: | Plastique (grille intérieure) / Acier inoxydable (grille extérieure) |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 1 kg |
| Poids avec emballage: | 1,3 kg |
| Type de filtre: | Filtre à poussière |
| Classe de filtre: | G2 |
| Type de volet: | manuel |
| Largeur nominale: | 125 mm |
| Largeur avec emballage: | 585 mm |
| Hauteur avec emballage: | 180 mm |
| Profondeur avec emballage: | 160 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Différence de niveau sonore normalisé pondéré maximale Dn,w: | 51 dB |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520535 |
| Référence: | 0152.0053 |

Fabricant : MAICO

ALD 12 SVA Passage pour l'air extérieur