**Hotte d'aspiration en acier inoxydable LH-V2A 12**

Hotte d'aspiration pour insufflation et évacuation d'air.

Pour raccord à des conduites d'air sortant, des hottes d’extraction, des sèche-linge, etc.

Avec pièce de raccordement et griffes pour montage facile.

Avec grille de protection contre les oiseaux.

Sans joint à lèvre en caoutchouc au niveau des manchettes et sans bord d'évacuation des condensats.

Si la hotte est utilisée pour l'air vicié, des mesures de constructions doivent être prises pour que l'eau de condensation éventuellement produite ne coule pas le long de la façade du bâtiment.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | LH-V2A 12 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Matériau: | Acier inox |
| Couleur: | Acier inoxydable, brossé |
| Poids: | 0,32 kg |
| Poids avec emballage: | 0,32 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 125 mm |
| Section libre: | 98 cm² |
| Largeur: | 190 mm |
| Hauteur: | 190 mm |
| Profondeur: | 45 mm |
| Largeur avec emballage: | 191 mm |
| Hauteur avec emballage: | 191 mm |
| Profondeur avec emballage: | 150 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513780 |
| Référence: | 0151.0378 |

Fabricant : MAICO

LH-V2A 12 Hotte d'aspiration en acier inoxydable