**Minuterie ZS 4**

Minuterie à deux canaux pour montage dans le tableau de distribution.

Programmable sans raccordement au réseau (réserve de marche de 6 années).

Navigation dans les menus à base de texte et de pictogrammes/symboles évidents.

Affichage grande taille clair avec deux lignes de texte haute résolution (matrice de points).

Manipulation simple. Programmation rapide et intuitive.

46 mémoires.

Programme quotidien et hebdomadaire.

Programme de vacances et d'impulsion.

Commutation permanente selon la date.

Commutation permanente manuelle.

Anticipation de commutation manuelle.

Tri automatique des durées d'activation lors de la lecture.

Passage automatique à l'heure d'été.

Affichage des heures de service par appareil et par canal.

Sécurité par codage PIN.

2 échangeurs.

Intervalle le plus court de commutation : 1 min.

Puissance de commutation 16 A/ 250 V.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZS 4 |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Consommation: | 1,5 W |
| Type de protection: | IP 20 |
| Fiche de raccordement électrique: | Raccord à vis |
| Mode de montage: | Tableau de distribution |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 0,1 kg |
| Poids avec emballage: | 0,17 kg |
| Largeur: | 36 mm |
| Hauteur: | 90 mm |
| Profondeur: | 58 mm |
| Largeur avec emballage: | 40 mm |
| Hauteur avec emballage: | 110 mm |
| Profondeur avec emballage: | 67 mm |
| Température ambiante: | -10 °C jusqu'au 50 °C |
| Télécommande: | - |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799570882 |
| Référence: | 0157.0088 |

Fabricant : MAICO

ZS 4 Minuterie