**Cassette été WRSK 600**

Cassette été pour appareil de ventilation WR 600.

Pour l'acheminement d'air frais extérieur sans processus d'échange de chaleur en mode été.

L'échangeur d'air existant est à remplacer par la cassette été.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WRSK 600 |
| Matériau: | aluminium |
| Poids: | 2,09 kg |
| Poids avec emballage: | 3,79 kg |
| Largeur: | 630 mm |
| Hauteur: | 425 mm |
| Profondeur: | 390 mm |
| Largeur avec emballage: | 640 mm |
| Hauteur avec emballage: | 470 mm |
| Profondeur avec emballage: | 420 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | WR 600 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799951537 |
| Référence: | 0095.0153 |

Fabricant : MAICO

WRSK 600 Cassette été