**Filtre à air, rechange WSF 600**

Filtre à air de rechange pour appareil de ventilation central WR 600.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSF 600 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,53 kg |
| Poids avec emballage: | 1,28 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Largeur: | 435 mm |
| Hauteur: | 375 mm |
| Profondeur: | 48 mm |
| Largeur avec emballage: | 510 mm |
| Hauteur avec emballage: | 510 mm |
| Profondeur avec emballage: | 105 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 kit (3 unités) |
| Adapté aux produits: | WR 600 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799936893 |
| Référence: | 0093.0689 |

Fabricant : MAICO

WSF 600 Filtre à air, rechange