**Diffuseur d'air en plastique, 8 orifices MF-V75-8**

Diffuseur d'air avec 8 raccords pour gaines flexibles MF-F.

En matériau insonorisant.

Diffusion d'air optimale grâce à une coulisse intégrée.

Avec 2 ouvertures de contrôle latérales.

Avec des trous prépercés pour le montage avec des tiges filetées.

Longue durée de vie et bonne résistance à l'environnement.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MF-V75-8 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Débit d’air: | 300 m³/h conseillé |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur / Planchers |
| Matériau: | Plastique EPP |
| Indications de matière plastique: | Sans PVC |
| Poids: | 1,85 kg |
| Poids avec emballage: | 1,9 kg |
| Diamètre de raccordement: | 160 mm |
| Diamètre de raccordement gaine flexible: | 75 mm |
| Nombre de pièces de raccordement: | 8 |
| Largeur: | 710 mm |
| Hauteur: | 185 mm |
| Profondeur: | 350 mm |
| Largeur avec emballage: | 712 mm |
| Hauteur avec emballage: | 187 mm |
| Profondeur avec emballage: | 380 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599807 |
| Référence: | 0059.0980 |

Fabricant : MAICO

MF-V75-8 Diffuseur d'air en plastique, 8 orifices