**Ventilateurs tubulaires encastrables ECA 15/2 E**

ECA 15/4 E et ECA 15/2 E:

S'adapte dans les conduits de DN 150.

Caractéristiques

Ventilateur tubulaire encastrable pour montage dans tuyau agrafé en spirale.

Pour insufflation ou évacuation d'air, suivant la position d'installation dans la gaine ronde.

Boîtier en matière plastique antichoc.

Classe de protection II.

Couleur blanc trafic, similaire RAL 9016.

Protection contre les contacts selon DIN EN ISO 13857 nécessaire, p. ex. par une grille de protection SG et un volet de fermeture AP.

Grille de protection et volet de fermeture automatique en option.

À vitesse variable, exception : ECA 15/2 E.

Moteur

Moteur robuste avec roulement à billes, sans entretien.

Adapté à un fonctionnement continu.

Protection thermique contre les surcharges.

La technique du hachage de phase à l'entrée des phases peut être responsable d'un léger bruit de bourdonnement dû aux lois physiques à bas régime.

Consignes pour le montage

Installation possible dans n'importe quelle position dans les locaux secs.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ECA 15/2 E |
| Débit d'air: | 320 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.700 1/min |
| Vitesse variable: |  -  |
| Réversibilité: |  -  |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Consommation: | 38 W |
| INominal: | 0,25 A |
| IMax: | 0,25 A |
| Type de protection: | IP 44 |
| Câble d'alimentation secteur: | 3 x 1,5 mm² |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Position d'installation: | au choix |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 1,04 kg |
| Poids avec emballage: | 1,18 kg |
| Largeur nominale: | 150 mm |
| Largeur: | 146 mm |
| Hauteur: | 146 mm |
| Profondeur: | 120 mm |
| Largeur avec emballage: | 155 mm |
| Hauteur avec emballage: | 155 mm |
| Profondeur avec emballage: | 135 mm |
| Température des fluides à Imax: | 40 °C |
| Niveau de puissance acoustique: | 43 dB(A) Distance 3 m, conditions de champ libre |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799809906 |
| Référence: | 0080.0990 |

Fabricant : MAICO

ECA 15/2 E Ventilateurs tubulaires encastrables