**Filtre à air, rechange FE 25-1**

Filtre de rechange pour filtre à air TFE...-4.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FE 25-1 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Synthétique |
| Poids: | 0,35 kg |
| Poids avec emballage: | 0,37 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Convient pour une largeur nominale de: | 250 mm |
| Largeur: | 408 mm |
| Hauteur: | 318 mm |
| Profondeur: | 8 mm |
| Largeur avec emballage: | 410 mm |
| Hauteur avec emballage: | 320 mm |
| Profondeur avec emballage: | 32 mm |
| Température ambiante: | 100 °C |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990550 |
| Référence: | 0093.1226 |

Fabricant : MAICO

FE 25-1 Filtre à air, rechange