**Ventilateur mural encastrable ENR 31**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ENR 31 |
| Débit d'air: | 1.800 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.410 1/min |
| Sens de l'air: | Insufflation / Évacuation d'air |
| Vitesse variable: |  ✔  |
| Réversibilité: |  ✔  |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Puissance nominale: | 100 W |
| Consommation: | 125 W |
| INominal: | 0,45 A |
| IMax: | 0,55 A |
| Type de protection: | IP 20 |
| Lieu de montage: | Mur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Position d'installation: | horizontal |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 5,86 |
| Largeur nominale: | 315 mm |
| Niveau de puissance acoustique: | 65 dB(A) |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799813064 |
| Référence: | 0081.0306 |

Fabricant : MAICO

ENR 31 Ventilateur mural encastrable