**Ventilateur de fenêtre hélicoïde EVN 22 R**

Caractéristiques

Pour montage en fenêtres ou en cloisons minces.

Hélice silencieuse.

EVN 15 : Rotor en matière plastique.

EVN 22 : Hélice en aluminium.

Ventilateur sans entretien.

Moteur

Protection thermique contre les surcharges en série. Arrête le moteur en cas de surcharge et le remet automatiquement en marche après le refroidissement.

Moteur robuste avec paliers lisses frittés auto-lubrifiants, sans entretien.

Convient à un régime permanent.

Consignes de montage

Épaisseur de la vitre : 3 mm à 30 mm.

Vis comprises dans la fourniture.

Convient également pour des vitres ou des cloisons plus épaisses, le client doit alors prévoir les accessoires de fixation appropriés.

Ne convient pas pour le montage dans les doubles fenêtres basculantes.

Branchement électrique

Au bornier dans le boîtier.

Consignes de sécurité

Protection contre les contacts du côté intérieur et du côté extérieur conformément à DIN EN ISO 13857.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EVN 22 R |
| Débit d'air: | 640 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.280 1/min |
| Type de turbine: | hélicoïde |
| Sens de l'air: | Insufflation ou évacuation d'air |
| Réversibilité: |  ✔  |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Puissance nominale: | 49 W |
| IMax: | 0,23 A |
| Type de protection: | IP 24 |
| Câble d'alimentation secteur: | 4 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Fenêtre / Mur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 4,18 kg |
| Poids avec emballage: | 5,05 kg |
| Type de volet: | à ouverture/fermeture automatique |
| Largeur nominale: | 225 mm |
| Largeur: | 335 mm |
| Hauteur: | 335 mm |
| Profondeur: | 192 mm |
| Largeur avec emballage: | 375 mm |
| Hauteur avec emballage: | 375 mm |
| Profondeur avec emballage: | 235 mm |
| Température des fluides à Imax: | 40 °C |
| Niveau de puissance acoustique: | 50 dB(A) |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808572 |
| Référence: | 0080.0857 |

Fabricant : MAICO

EVN 22 R Ventilateur de fenêtre hélicoïde