**Ventilateur de fenêtre hélicoïde EVR 31**

Caractéristiques

Pour montage sur fenêtres ou sur cloisons minces.

Profondeur de la partie extérieure 23 mm seulement, ce qui évite de gêner les volets ou les stores.

Rotor silencieux en matière plastique.

Ventilateur sans entretien.

Type de protection IP 20, ne convient pas pour les salles d'eau.

Moteur

Protection thermique contre les surcharges en série. Arrête le moteur en cas de surcharge et le remet automatiquement en marche après le refroidissement.

Moteur robuste sur roulement à billes, sans entretien.

Convient à un régime permanent.

Consignes de montage

Montage aisé. Fixation avec la visserie fournie.

Convient également pour des vitres ou des cloisons plus épaisses, le client doit alors prévoir les accessoires de fixation appropriés.

Épaisseur de la vitre :

EV 31 = 4-20 mm

EVR 31 = 4-20 mm

EVH 31 = 6-20 mm.

Branchement électrique

Au bornier dans le boîtier.

Consignes de sécurité

Protection contre les contacts du côté intérieur et du côté extérieur conformément à DIN EN ISO 13857.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EVR 31 |
| Débit d'air: | 1.400 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.410 1/min |
| Type de turbine: | hélicoïde |
| Sens de l'air: | Insufflation ou évacuation d'air |
| Vitesse variable: |  ✔  |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Puissance nominale: | 110 W |
| Consommation: | 120 W |
| INominal: | 0,6 A |
| IMax: | 0,6 A |
| Type de protection: | IP 20 |
| Câble d'alimentation secteur: | 5 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Fenêtre |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 6,8 kg |
| Poids avec emballage: | 7,92 kg |
| Type de volet: | électrique |
| Largeur nominale: | 315 mm |
| Largeur: | 410 mm |
| Hauteur: | 410 mm |
| Profondeur: | 153 mm |
| Largeur avec emballage: | 435 mm |
| Hauteur avec emballage: | 450 mm |
| Profondeur avec emballage: | 190 mm |
| Température des fluides à Imax: | 40 °C |
| Niveau de puissance acoustique: | 63 dB(A) |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808213 |
| Référence: | 0080.0821 |

Fabricant : MAICO

EVR 31 Ventilateur de fenêtre hélicoïde