**Caisson d'air entrant insonorisé ESR 16/1**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ESR 16/1 |
| Débit d'air: | 380 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.000 1/min |
| Vitesse variable: |  -  |
| Puissance nominale: | 85 W |
| INominal: | 0,4 A |
| IMax: | 0,4 A |
| Type de protection: | IP X4 |
| Classe de température: | B |
| Poids: | 12,6 |
| Largeur nominale: | 160 mm |
| Température du fluide au courant nominal: | 55 °C |
| Température des fluides à Imax: | 55 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802822 |
| Référence: | 0080.0282 |

Fabricant : MAICO

ESR 16/1 Caisson d'air entrant insonorisé