**Caisson d'air entrant insonorisé ESR 16 S**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ESR 16 S |
| Débit d'air: | 550 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.530 1/min |
| Vitesse variable: | - |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Puissance nominale: | 95 W |
| INominal: | 0,41 A |
| IMax: | 0,5 A |
| Poids: | 20 |
| Ventilateur orientable: | - |
| Largeur nominale: | 160 mm |
| Température du fluide au courant nominal: | 80 °C |
| Température ambiante: | 80 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802280 |
| Référence: | 0080.0228 |

Fabricant : MAICO

ESR 16 S Caisson d'air entrant insonorisé