**Caisson d'air entrant insonorisé ESR 25 S**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ESR 25 S |
| Débit d'air: | 1.400 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.280 1/min |
| Vitesse variable: | - |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Puissance nominale: | 290 W |
| INominal: | 1,26 A |
| IMax: | 1,4 A |
| Poids: | 28 |
| Ventilateur orientable: | - |
| Largeur nominale: | 250 mm |
| Température du fluide au courant nominal: | 55 °C |
| Température ambiante: | 55 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802303 |
| Référence: | 0080.0230 |

Fabricant : MAICO

ESR 25 S Caisson d'air entrant insonorisé