**Ventilateur centrifuge pour mur extérieur AWV 20**

Caractéristiques

Refoulement de débits d'air faibles à moyens en présence de résistances élevées.

Idéal pour les réhabilitations et l'installation ultérieure en raison du montage extérieur.

Taux de rendement optimal, faibles coûts d'entretien.

Rotors radiaux en matière plastique à pales recourbées en arrière.

Pièce de raccordement côté aspiration pour montage aux gaines d'air.

Volet de fermeture intégré.

Moteur

moteur à condensateur.

Vitesse variable.

Protection thermique contre les surcharges en série.

Moteur robuste avec roulement à billes, sans entretien.

Type de protection IP X4 lors d'un montage dans des gaines d'air avec une gaine d'au moins 1 m du côté aspiration.

Consignes pour le montage

Pour montage au mur extérieur.

Consignes de sécurité

Dans le cas d'une aspiration à l'air libre, le ventilateur ne doit être mis en marche que si la protection de l'hélice contre les contacts est garantie conformément à DIN ISO EN 13857.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AWV 20 |
| Débit d'air: | 650 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.908 1/min |
| Vitesse variable: |  ✔  |
| Réversibilité: |  -  |
| SEC average: | -26 kWh/(m²\*a) |
| Classe de rendement énergétique: | C |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Puissance nominale: | 116 W |
| IMax: | 0,5 A |
| Type de protection: | IP X4 |
| Classe de température: | B |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, poudrée |
| Poids: | 7,56 kg |
| Poids avec emballage: | 8,27 kg |
| Largeur nominale: | 200 mm |
| Largeur: | 360 mm |
| Hauteur: | 450 mm |
| Profondeur: | 155 mm |
| Largeur avec emballage: | 375 mm |
| Hauteur avec emballage: | 475 mm |
| Profondeur avec emballage: | 180 mm |
| Température des fluides à Imax: | -20 °C jusqu'au 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799809982 |
| Référence: | 0080.0998 |

Fabricant : MAICO

AWV 20 Ventilateur centrifuge pour mur extérieur