**Volet de fermeture AP 100 B**

Volets de fermeture automatiques pour évacuation d'air.

Raccord pour mur extérieur en cas d'utilisation de la gaine murale WH.

avec trous de vis masqués.

Ruban isolant fourni.

Accessoires : Possibilité d'utiliser la moustiquaire FG.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AP 100 B |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Perte de charge: | 10 Pa |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV |
| Couleur: | Châtain marron similaire RAL 8015 |
| Poids: | 0,11 kg |
| Poids avec emballage: | 0,35 kg |
| Type de volet: | à ouverture/fermeture automatique |
| Convient pour une largeur nominale de: | 100 mm |
| Largeur: | 150 mm |
| Hauteur: | 150 mm |
| Profondeur: | 50 mm |
| Largeur avec emballage: | 153 mm |
| Hauteur avec emballage: | 153 mm |
| Profondeur avec emballage: | 52 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599579 |
| Référence: | 0059.0957 |

Fabricant : MAICO

AP 100 B Volet de fermeture