**Volet de fermeture AS 35**

Volets de fermeture pour évacuation d'air.

Avec grille de protection galvanisée.

Avec traverse centrale pour augmenter la stabilité du volet à partir de la taille 35.

Accessoires recommandés : Cadre de raccordement ZVR pour la fixation des volets de fermeture AS et RS sur le ventilateur et non sur le mur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AS 35 |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Mur |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Couleur des lamelles: | gris argent |
| Poids: | 1,12 kg |
| Poids avec emballage: | 1,36 kg |
| Type de volet: | à ouverture/fermeture automatique |
| Largeur nominale: | 355 mm |
| Largeur: | 360 mm |
| Hauteur: | 360 mm |
| Profondeur: | 40 mm |
| Largeur avec emballage: | 485 mm |
| Hauteur avec emballage: | 435 mm |
| Profondeur avec emballage: | 50 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513339 |
| Référence: | 0151.0333 |

Fabricant : MAICO

AS 35 Volet de fermeture