**Servomoteur MS 2**

Servomoteur pour l'ouverture et la fermeture des volets de fermeture RS.

Câble d'alimentation secteur à 4 fils nécessaire.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MS 2 |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Consommation: | 3 W |
| IMax: | 0,02 A |
| Type de protection: | IP 65 |
| Boîtier matériau: | Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV |
| Couleur: | blanc perlé, similaire RAL 1013 |
| Poids: | 0,6 kg |
| Poids avec emballage: | 0,65 kg |
| Couple: | 2 Nm |
| Largeur: | 100 mm |
| Hauteur: | 161 mm |
| Profondeur: | 112 mm |
| Largeur avec emballage: | 140 mm |
| Hauteur avec emballage: | 110 mm |
| Profondeur avec emballage: | 110 mm |
| Température ambiante: | 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799934035 |
| Référence: | 0093.0403 |

Fabricant : MAICO

MS 2 Servomoteur