**Volet de fermeture, dispositif de traction VD 25**

Volet de fermeture automatique avec dispositif de traction pour commande manuelle.

À n'utiliser que dans des pièces de 5 m de hauteur maximale en raison de la poussée thermique.

Seulement pour circulation verticale de l'air et évacuation d'air.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | VD 25 |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Matériau: | Tôle d’acier |
| Poids: | 2,3 kg |
| Poids avec emballage: | 2,3 kg |
| Type de volet: | à ouverture/fermeture automatique |
| Convient pour une largeur nominale de: | 250 mm |
| Largeur avec emballage: | 305 mm |
| Hauteur avec emballage: | 270 mm |
| Profondeur avec emballage: | 305 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931010 |
| Référence: | 0093.0101 |

Fabricant : MAICO

VD 25 Volet de fermeture, dispositif de traction