**Volet de fermeture de gaine rectangulaire AKP 35**

Volets de fermeture pour évacuation d'air.

Avec grille de protection galvanisée.

Instructions de montage

Vérifier si le volet de fermeture peut être touché en cas de montage dans une atmosphère explosive.

Si c'est le cas, l'entourer d'un filet métallique à mailles fines.

Mettre le filet métallique à la terre pour éviter l'étincelage.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AKP 35 |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Perte de charge: | 10 Pa |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Gaine rectangulaire |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV |
| Couleur: | gris clair |
| Poids: | 2,4 kg |
| Poids avec emballage: | 3,1 kg |
| Type de volet: | à ouverture/fermeture automatique |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 700 mm x 400 mm |
| Largeur: | 785 mm |
| Hauteur: | 485 mm |
| Profondeur: | 54 mm |
| Largeur avec emballage: | 820 mm |
| Hauteur avec emballage: | 500 mm |
| Profondeur avec emballage: | 65 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799511007 |
| Référence: | 0151.0100 |

Fabricant : MAICO

AKP 35 Volet de fermeture de gaine rectangulaire