**Clapet anti-retour automatique AVM 35**

Possibilité de montage horizontal et vertical. Pour montage vertical, circulation de l'air du bas vers le haut.

Avec 2 demi-volets opposés en aluminium.

Avec joint périphérique.

Clapet anti-retour à ouverture dans le flux et à fermeture par ressort.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AVM 35 |
| Sens de l'air: | Insufflation ou évacuation d'air |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 2,1 kg |
| Poids avec emballage: | 2,12 kg |
| Type de volet: | à ouverture/fermeture automatique |
| Largeur nominale: | 355 mm |
| Largeur: | 353 mm |
| Hauteur: | 353 mm |
| Profondeur: | 198 mm |
| Largeur avec emballage: | 353 mm |
| Hauteur avec emballage: | 353 mm |
| Profondeur avec emballage: | 198 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930129 |
| Référence: | 0093.0012 |

Fabricant : MAICO

AVM 35 Clapet anti-retour automatique