**Moustiquaire FG 100**

Moustiquaire pour montage dans AP ... ou SG ... .

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FG 100 |
| Matériau: | Acier inox |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,01 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 100 mm |
| Largeur: | 120 mm |
| Hauteur: | 120 mm |
| Profondeur: | 2 mm |
| Largeur avec emballage: | 121 mm |
| Hauteur avec emballage: | 121 mm |
| Profondeur avec emballage: | 3 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799939221 |
| Référence: | 0093.0922 |

Fabricant : MAICO

FG 100 Moustiquaire