**Grille extérieure MLA 30**

Grille extérieure pour insufflation et évacuation d'air.

Avec lamelles fixes de protection anti-intempéries détournant la pluie.

Avec grille de protection et cadre d'encastrement à l'arrière.

Avec grille de protection contre petits animaux intégrée.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MLA 30 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Vitesse de flux max.: | 4 m/s |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | aluminium |
| Couleur: | Alu anodisé |
| Poids: | 1,7 kg |
| Poids avec emballage: | 1,9 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 300 mm |
| Section libre: | 580 cm² |
| Largeur: | 352 mm |
| Hauteur: | 330 mm |
| Profondeur: | 52 mm |
| Largeur avec emballage: | 385 mm |
| Hauteur avec emballage: | 385 mm |
| Profondeur avec emballage: | 60 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511137 |
| Référence: | 0151.0113 |

Fabricant : MAICO

MLA 30 Grille extérieure